**Leistungsverzeichnis Programm 636 Versa Tischprogramm**

Spezifizierung: Variables Tischprogramm, konfigurierbar, werkzeugfrei zu montieren, Einzeltische und Konferenzanlagen.

**Funktion Vorteile**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variables Tischprogramm | Einsatzbereich: Repräsentative Konferenz-räume, Boardrooms, Tagungs- und Schulungsräume, variable Kommunikations- und Projekträume. Frei konfigurierbar, werkzeugfreie Montage. Systemtischelemente für komplexe Konferenztischanlagen, reversibel und erweiterbar.Einzeltische in Rechteck und Tonnenform.Unterschiedliche Tischtiefen und -breiten. Diverse Oberflächenausführungen, an Interiorkonzepte anpassbar. Individuell mit Elektrifizierungs- und Anschlusstechnik ausstattbar.Sichtblenden und passende Wagen für Transport und Lagerung.  | Tische lassen sich schnell dem Konferenzzweck und Teilnehmerzahl anpassen. Die variable Nutzung von Konferenzräumen erweitert deren Einsatzmöglichkeiten für diverse Hierarchie-Ebenen und somit eine intelligente und effiziente Bewirtschaftung. Die einfache Handhabung der Leichtbauplatten wirkt sich günstig auf die Gesundheit des Umbaupersonals aus. Das Gestell bietet den Nutzern ausgezeichnete Beinfreiheit.Ökonomischer Vorteil: Spart Zeit und Geld bei der Bewirtschaftung. |
| Elemente | Anfangs- und Abschlusselemente.Zwischenelemente. Einzeltische.Anfangs- und Abschlusselementen mit eingerückten Gestellelementen an Stirnseite. An anderer Seite kantenbündig, für Verkettung mit nächstem Element. Gestell kann dazu versetzt werden. Zwischenelemente beidseitig zu verketten. Einzeltisch-Gestellelemente an beiden Stirnseiten eingerückt, dadurch umlaufend Beinfreiheit. | Diverse Formen, Formate, Ausführungen und Oberflächen. Hohes Qualitätsniveau.Genaue Abstimmung auf Einrichtungskonzept und jeweilige Methodik, die Konferenzformen werden vom Mobiliar optimal unterstützt.Gestell aus langlebigem Aluminium-Druckguss. Homogene, gleichmäßige Oberflächen. Fugen-/ Schweißnahtlose Kanten.An die Bedürfnisse der Gruppe anpassbar.Ökonomischer Vorteil: Verbessert die Raumnutzungs- und Flächeneffizienz und erhöht die Effizienz der Konferenzprozesse. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ausführung** **Tischplatte** | Trägermaterial Tischplatte:Leichtbauplatte aus schnell wachsendem Leichtholz.Je nach Plattenformat mit zusätzlicher Aussteifung durch Zargenelement aus Stahl, grau strukturmatt beschichtet (Modelle 636 mit Tischbreite ≥ 180 cm und Modelle 638 mit Tischtiefe ≥ 90 cm mit Mittelzarge und Tischtiefe 120 cm mit Doppelzarge wie auch Modelle 637 Tischbreite ≥ 160 cm).  | Leichtbauplatte mit keilgezinkter Mittellage.Umlaufende Kunststoffkante, gerade, mit Holzkante gerade oder mit gefaster Kante (bei Systemplatten, Anfangs- und Abschlussplatten an den Stoßkanten gerade, bei Einzeltischen gefaste Kante umlaufend). |
| **Oberfläche Tischplatte** | **Schichtstoff: Unidekor**Plattenstärke 30 mm  | Nach Farb- und Oberflächenmuster mit Holzkante Buche, Natur geölt.Optional mit farbgleicher Kunststoffkante Schichtstoff.Holzdekor auf Anfrage. |
|  | **Schichtstoff: Softmatt** Plattenstärke 30 mm  | Nach Farb- und Oberflächenmuster mit Holzkante Buche geölt.Optional mit farbgleicher Kunststoff-Kante.Reflektionsarme Soft-Touch Oberfläche mit Anti-Fingerprint Eigenschaften |
|  | **Furnier: Buche, Eiche, Esche**Plattenstärke 30 mm | Nach Farbtonmustern mit Holzkante weitestgehend farbgleich mit dem Furnier. |
|  | **Furnier: Ahorn, Nussbaum, Ulme** Plattenstärke 30 mm | Nach Farbtonmuster mit Umleimer, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier. |
| **Furnierausführung** | Die Furniere werden im Standard als geschobene Furnierblätter verarbeitet. Klarlackversiegelte Oberflächen: offenporig: Eiche-, Esche-, Nussbaum- und Ulmefurnier geschlossenporig: Ahorn-, Buchefurnier. Wuchsmerkmale in definierten Grenzen zulässig. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tischplatte** | **Kantenprofile** | Kunststoffkante gerade,Holzkante gerade odergefast. |
|  |  |  |
| **Ausführung Gestell** | **A-Fuß:** Bestehend aus zwei seitlich ausgestellten, nach unten verjüngten Beinen mit Plattenträgern und jeweils vier Befestigungsbolzen, die miteinander verbunden sind. Bei Tischtiefen 120 und 150 cm mit materialgleicher Verbindungs-verlängerung. Gegenplatten für die Befestigungsbolzen mit Schnellverschluss (Bajonettverschluss). Höheneinstellbare Universalgleiter zum Ausgleich von bis zu 10 mm. | **A-Fuß:**Aluminiumdruckguss, poliert, hochglanzpoliert oder schwarz oder weiß strukturmatt beschichtet.Gegenplatten:Stahl, grau strukturmatt beschichtet.Höheneinstellbare Universalgleiter, Polyamid, optional mit Filz für harte Böden. |
|  |  |  |
| **Zubehör optional** | **Sichtblenden Aluminium-Rahmen**Montage in Gewindebuchsen werkzeuglos mit Sterngriffschraube.In 10 Größen für Rechtecktische,für Eckplatten und Kopfplatten auf Anfrage. | Schwarz beschichtet, mit schwarzem Gewebe bespannt.  |
|  | **Transportwagen in drei Größen:**Für 5 Tischplatten mit Tischtiefe 80 bis 120 cm und max. Plattenbreite 180 cm,5 SichtblendenFür 5 Tischplatten mit Tischtiefe 80 bis 150 cm und max. Plattenbreite 180 bis 240 cm, 5 SichtblendenFür 4 Stück A-Fuß, optionales Erweiterungselement für gesamt 7 Stück A-Fuß | Hohe Funktionalität durch einfaches Lagern und Transportieren der Platten und Füße. |
| **Technikintegration** | **Sets Tischeinbausysteme****Diverse Sets Integrierte Technikboxen,**Optional mit:Kabelabdeckung,Kabelzuführung unter der Platte mit Klettschlaufe, Kabelklammern für Tischbeine,Zuleitungskabel zwischen 2 und 5 Metern Länge, Kabelbaum mit schwarzem Gewebeschlauch ummantelt. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technikintegration** | **Set Einbauklappe Executive oder Basic**Optional mit:Kabelwanne,Kabelzuführung unter der Platte mit Klettschlaufe, Kabelklammern für Tischbeine,Zuleitungskabel zwischen 2 und 5 Metern Länge, Kabelbaum mit schwarzem Gewebeschlauch ummantelt.**Steckdosenleisten** Mit 3 bis 5 Steckfeldern und diversen Bestückungen. |  |
|  |  |  |
| Normen/ Gütezeichen | GS-Zeichen.ANSI BIFMA in Vorbereitung | Die Testung nach den weltweit wichtigsten Normen garantiert Produkte-sicherheit und Langlebigkeit weit über den normalen Standard hinaus. |
| Versandart | Platten und Gestellfuß getrennt voneinander in Kartonverpackung verpackt. | Vorteil: Flache, optimierte Verpackung. Aufbau erfolgt werkzeugfrei. |
| Rücknahme, Demontage und Recycling | Alle Bauteile sind zerstörungsfrei zu demontieren und stofflich trennbar. Um ein fachgerechtes Recycling zu gewährleisten, sind alle Bauteile über 150 g Gewicht mit einer Materialkennzeichnung versehen. Es findet kein Einsatz von Materialschutzmitteln und halogenorganischen Verbindungen statt, die ein späteres Recycling verhindern. Weitere Informationen unter [www.wilkhahn.com](http://www.wilkhahn.com) |  |
| Awards | Iconic Awards 2020 – Innovative Interior: Winner,iF product design award 2020 |  |
| Policies/ Zertifizierungen Unternehmen | UN Global CompactISO 9001ISO 14001EMASFISP | Die Fertigung erfüllt hohe zertifizierte Qualitäts- und Umweltstandards. |
| **Abmessungen in cm:** | **Tischhöhe**  |  | **73 cm** |
|  |  |  |  |
|  | **A-Fuß** | Bei Tischtiefe von 80 – 100 cmvon 120 – 150 cm | 75 cm Gestelltiefe93 cm Gestelltiefe |
|  |  |  |  |
| **Abmessungen Platten/ Tische** **in cm:** | **Systemplatte**Quadrat/ Rechteck80 cm Tiefe | TiefeBreite | **80 cm**80, 90, 100, 120, 160, 180, 200, 220 cm |
|  | **Systemplatte**Quadrat/ Rechteck90 cm Tiefe | TiefeBreite | **90 cm**90, 100, 120, 160, 180, 200, 220 cm |
|  | **Systemplatte**Quadrat/ Rechteck100 cm Tiefe | TiefeBreite | **100 cm**100, 120, 160, 180, 200, 220 cm |
|  | **Systemplatte**Quadrat/ Rechteck120 cm Tiefe | TiefeBreite | **120 cm**90, 120, 160, 180, 200, 220 cm |
|  | **Systemplatte**Quadrat/ Rechteck150 cm Tiefe | TiefeBreite | **150 cm**160, 220 cm |
|  |  |  |  |
|  | **Anfangsplatte** Rechteck 80 cm Tiefe  | TiefeBreite | **80 cm**160, 180, 200, 220, 240 cm |
|  | **Abschlussplatte** Rechteck 80 cm Tiefe  | TiefeBreite | **80 cm**160, 180, 200, 220, 240 cm |
|  |  |  |  |
|  | **Anfangsplatte** Rechteck 90 cm Tiefe | TiefeBreite | **90 cm**160, 180, 200, 220, 240 cm |
|  | **Abschlussplatte** Rechteck 90 cm Tiefe | TiefeBreite | **90 cm**160, 180, 200, 220, 240 cm |
|  |  |  |  |
|  | **Anfangsplatte** Rechteck 100 cm Tiefe | TiefeBreite | **100 cm**160, 180, 200, 220, 240 cm |
|  | **Abschlussplatte** Rechteck 100 cm Tiefe | TiefeBreite | **100 cm**160, 180, 200, 220, 240 cm |
| **Abmessungen Platten/ Tische** **in cm:** | **Anfangsplatte** Rechteck 120 cm Tiefe | TiefeBreite | **120 cm**160, 180, 200, 220, 240 cm |
|  | **Abschlussplatte** Rechteck 120 cm Tiefe | TiefeBreite | **120 cm**220, 240 cm |
|  |  |  |  |
|  | **Anfangsplatte** Rechteck 150 cm Tiefe | TiefeBreite | **150 cm**220, 240 cm |
|  | **Abschlussplatte** Rechteck 150 cm Tiefe | TiefeBreite | **150 cm**160, 180, 200, 220, 240 cm |
|  |  |  |  |
|  | **Anfangsplatte Halbtonnenform** 120 cm Tiefe | TiefeBreite | **120 cm**160, 180, 200, 220, 240 cm |
|  | **Abschlussplatte Halbtonnenform**120 cm Tiefe | TiefeBreite | **120 cm**160, 180, 200, 220, 240 cm |
|  |  |  |  |
|  | **Anfangsplatte Halbtonnenform** 150 cm Tiefe | TiefeBreite | **150 cm**220, 240 cm |
|  | **Abschlussplatte Halbtonnenform**150 cm Tiefe | TiefeBreite | **150 cm**220, 240 cm |
|  |  |  |  |
|  | **Eckplatte 45°** rechts Halbtrapezform80 cm Tiefe | TiefeBreite | 80 cm180, 200, 220 cm |
|  | **Eckplatte 45°** rechts Halbtrapezform90 cm Tiefe | TiefeBreite | 90 cm180, 200, 220 cm |
|  | **Eckplatte 45°** rechts Halbtrapezform100 cm Tiefe | TiefeBreite | 100 cm180, 200, 220 cm |
|  |  |  |  |
|  | **Eckplatte 45°** links Halbtrapezform80 cm Tiefe | TiefeBreite | 80 cm180, 200, 220 cm |
|  | **Eckplatte 45°** linksHalbtrapezform100 cm Tiefe | TiefeBreite | 100 cm180, 200, 220 cm |
|  |  |  |  |
| **Abmessungen Platten/ Tische** **in cm:** | **Kopfplatte 90°** Trapez80 cm Tiefe | TiefeBreite | 80 cm200, 240 cm |
|  | **Kopfplatte 90°** Trapez90 cm Tiefe | TiefeBreite | 90 cm200, 240 cm |
|  | **Kopfplatte 90°** Trapez100 cm Tiefe | TiefeBreite | 100 cm200, 240 cm |
|  |  |  |  |
|  | **Eckplatte 90°** Kreissegment 90°80 cm Tiefe | TiefeBreite | 80 cm94 cm |
|  | **Eckplatte 90°** Kreissegment 90°90 cm Tiefe | TiefeBreite | 90 cm104 cm |
|  | **Eckplatte 90°** Kreissegment 90°100 cm Tiefe | TiefeBreite | 100 cm114 cm |
|  |  |  |  |
|  | **Einzeltisch**Rechteck90 cm Tiefe | TiefeBreite | **90 cm**180, 200, 220, 240 cm |
|  | **Einzeltisch**Rechteck100 cm Tiefe | TiefeBreite | **100 cm**200, 220, 240 cm |
|  | **Einzeltisch**Rechteck120 cm Tiefe | TiefeBreite | **120 cm**200, 220, 240 cm |
|  |  |  |  |
|  | **Einzeltisch****Tonnenform**90 cm Tiefe | TiefeBreite | **90 cm**180, 200, 220, 240 cm |
|  | **Einzeltisch****Tonnenform**100 cm Tiefe | TiefeBreite | **100 cm**200, 220, 240 cm |
|  | **Einzeltisch****Tonnenform**120 cm Tiefe | TiefeBreite | **120 cm**200, 220, 240 cm |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Technische Änderungen der gemachten Angaben sind Wilkhahn vorbehaltenRevisionstand Oktober 2020 |  |